

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

**REMONTOWE PRACE ADAPTACYJNE**

**POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO**

**W GÓRZE PUŁAWSKIEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Remont Sali* | | | | |  |
|  | Demontaż istniejących okładzin podłogowych(parkiet)-wycinanie | m2 | 10 |  |  |
|  | Demontaż istniejących listew odbojowych | mb | 30,6 |  |  |
|  | Demontaż/montaż zabudowy grzejników | szt | 5 |  |  |
|  | Wykonanie izolacji | m2 | 10 |  |  |
|  | Uzupełnienie - wylewka | m2 | 10 |  |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 56 |  |  |
|  | Wykonanie ściany G-K | m2 | 9,3 |  |  |
|  | Akrylowanie połączeń | mb | 12,2 |  |  |
|  | Usunięcie starych powłok malarskich | m2 | 132,51 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 16 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 151,11 |  |  |
|  | Montaż narożników aluminiowych | mb | 42 |  |  |
|  | Szpachlowanie dwukrotne | m2 | 132,51 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 151,11 |  |  |
|  | Malowanie lakierem lamperyjnym | m2 | 67,84 |  |  |
|  | Malowanie kształtowników farbą ftalową | mb | 36 |  |  |
|  | Malowanie grzejników farbą ftalową | szt | 63 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 6 |  |  |
|  | Malowanie rur farbą ftalową | mb | 18 |  |  |
|  | Układanie paneli podłogowych | m2 | 56,11 |  |  |
|  | Montaż listew przypodłogowych | mb | 34,42 |  |  |
|  | Montaż listwy progowej | szt | 3 |  |  |
|  | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 5 |  |  |
|  | Wymiana oświetlenia sufitowego | szt | 12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Remont łazienki* | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 15 |  |  |
|  | Demontaż umywalki | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż baterii pionowej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż umywalki | szt | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | | | | |  |
| **Koszty zakupu** | | | | |  |
| **Materiały** | | | | |  |
|  | Taśma papierowa | szt | 15 |  |  |
|  | Tektura falista | szt | 2 |  |  |
|  | Taśma PCV | szt | 2 |  |  |
|  | Folia cienka | szt | 6 |  |  |
|  | Folia gruba | szt | 5 |  |  |
|  | Folia w płynie | szt | 1 |  |  |
|  | Emulsja-Gruntująca | szt | 6 |  |  |
|  | Tynk gipsowy –gładź | szt | 14 |  |  |
|  | Zaprawa wyrównawcza | szt | 5 |  |  |
|  | Elementy hydrauliczne | szt | 1 |  |  |
|  | Farba emulsyjna biała | szt | 2 |  |  |
|  | Farba emulsyjna kolor | szt | 2,5 |  |  |
|  | Farba ftalowa kolor 5l. | szt | 1 |  |  |
|  | Lakier lamperyjny | szt | 6 |  |  |
|  | Akryl w tubie | szt | 4 |  |  |
|  | Podkład pod panele(folia +pianka) | m2 | 60 |  |  |
|  | Panele podł.Krono 8mmAC5 | m2 | 60 |  |  |
|  | Listwy przypodłogowe | szt | 18 |  |  |
|  | Zakończenia do listew | szt | 48 |  |  |
|  | Listwa progowa 93x5 | szt | 2 |  |  |
|  | Listwa progowa 90x3 | szt | 2 |  |  |
|  | Kołki rozporowe 200 | szt | 1 |  |  |
|  | Płyta G-K | szt | 7 |  |  |
|  | Profile stalowe,wkręty | szt | 1 |  |  |
|  | Sruba 5mm | szt | 160 |  |  |
|  | Masa szpachlowa –połączenia GK | szt | 3 |  |  |
|  | Narożnik aluminiowy | szt | 25 |  |  |
|  | Lampa sufitowa (oprawa35W) | szt | 12 |  |  |
|  | Świetlówka | szt | 24 |  |  |
|  | Gniazdo elektryczne | szt | 3 |  |  |
|  | Wyłącznik dwubiegunowy | szt | 2 |  |  |

**REMONTOWE PRACE ADAPTACYJNE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOWIESZYNIE**

|  |
| --- |
| **Lp** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont ,,wiatrołapu”*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 6 |  |  |
|  | Usunięcie starych powłok malarskich | m2 | 3 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 5 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 7,6 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 7,6 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 13,6 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 1 |  |  |
|  | Malowanie rur farbą ftalową | mb | 1,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont korytarza*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 52 |  |  |
|  | Usunięcie starych powłok malarskich | m2 | 11 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 16 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 95,89 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 95,89 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 58,71 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 18 |  |  |
|  | Wymiana /wspawanie nowych zawiasów ościeżnicowych | szt | 1 |  |  |
|  | Wymiana skrzydła drzwiowego z podcięciem | szt | 1 |  |  |
|  | Malowanie rur farbą ftalową | mb | 7,2 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 10 |  |  |
|  | Demontaż /montaż wieszaków-ławek | szt | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont łazienki/toalety*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 44 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 7 |  |  |
|  | Demontaż zabudowy/ścianek wewn. | m2 | 11,6 |  |  |
|  | Demontaż miski ustępowej WC | szt | 2 |  |  |
|  | Montaż miski ustępowej WC | szt | 2 |  |  |
|  | Demontaż podgrzewacza przepływowego | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż i podłączenie podgrzewacza przepływowego | szt | 1 |  |  |
|  | Wymiana zaworów wodnych | szt | 2 |  |  |
|  | Wymiana podejścia WC | szt | 2 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 46,3 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 46,3 |  |  |
|  | Malowanie rur farbą ftalową | mb | 16 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 12 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont sali 122*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 14 |  |  |
|  | Demontaż listew przypodłogowych | mb | 14,64 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 4 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 39,76 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 39,76 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 23,16 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | mb | 5 |  |  |
|  | Przyg.pod ukł. paneli podłogowych | m2 | 13,51 |  |  |
|  | Układanie paneli podłogowych | m2 | 13,51 |  |  |
|  | Montaż listew przypodłogowych | mb | 14,64 |  |  |
|  | Montaż listwy progowej | szt | 1 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 3 |  |  |
|  | Demontaż kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont sali 114*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 25 |  |  |
|  | Demontaż cokołu | mb | 21 |  |  |
|  | Uzupełnienie ubytków po cokole | mb | 24 |  |  |
|  | Zabudowa otworu metodą G-K | m2 | 1,8 |  |  |
|  | Usunięcie istniejących powłok malarskich | m2 | 16 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 22 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 61,57 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 61,57 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 32,85 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 5 |  |  |
|  | Montaż płyty OSB x 2warstwy | m2 | 24,34 |  |  |
|  | Przyg.pod ukł. paneli podłogowych | m2 | 24,34 |  |  |
|  | Układanie paneli podłogowych | m2 | 24,34 |  |  |
|  | Montaż listew przypodłogowych | mb | 21 |  |  |
|  | Montaż listwy progowej | szt | 1 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 1 |  |  |
|  | Demontaż kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1 |  |  |
|  | Malowanie rur farbą ftalową | mb | 33 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont pom.socjalnego*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 8 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 2 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 19,32 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 19,32 |  |  |
|  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 6 |  |  |
|  | Przyg.pod ukł. wykładziny PCV | m2 | 4,7 |  |  |
|  | Układanie wykładziny PCV | m2 | 4,7 |  |  |
|  | Montaż listew przypodłogowych | mb | 7,8 |  |  |
|  | Montaż listwy progowej | szt | 2 |  |  |
|  | Wymiana gniazd/wyłączników | szt | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | | | | |  |
| **Koszty zakupu** | | | | |  |
| **Materiały** | | | | |  |
|  | Taśma papierowa | szt | 18 |  |  |
|  | Taśma PCV | szt | 6 |  |  |
|  | Folia cienka | szt | 14 |  |  |
|  | Folia gruba | szt | 6 |  |  |
|  | Tektura falista | szt | 2 |  |  |
|  | Emulsja-Gruntująca | szt | 6 |  |  |
|  | Tynk gipsowy –naprawy | szt | 2 |  |  |
|  | Szpachla akrylowa(lamperia) | szt | 10 |  |  |
|  | Płyta G-K | szt | 1 |  |  |
|  | Profile stalowe,wkręty | szt | 1 |  |  |
|  | Masa szpachlowa –połączenia GK | szt | 1 |  |  |
|  | Farba emulsyjna biała | szt | 7 |  |  |
|  | Farba ftalowa kolor 5l. | szt | 6 |  |  |
|  | Farba izolacyjna | szt | 2 |  |  |
|  | Przewód 3x1.5 | mb | 8 |  |  |
|  | Akryl w tubie | szt | 6 |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna | szt | 7 |  |  |
|  | Wentylator | szt | 1 |  |  |
|  | Płyty OSB 22mm | szt | 16 |  |  |
|  | Podkład pod panele(folia +pianka) | m2 | 51 |  |  |
| 1. 2 | Panele podł.Clasen 8mmAC5 | m2 | 51 |  |  |
|  | Listwy przypodłogowe | szt | 13 |  |  |
|  | Listwa progowa 93 | szt | 2 |  |  |
|  | Listwa progowa 90x3 | szt | 2 |  |  |
|  | Listwa progowa 90x6 | szt | 2 |  |  |
|  | Zakończenia do listew | szt | 48 |  |  |
|  | Kołki rozporowe 200 | szt | 1 |  |  |
|  | Podkład pod wykładzinę | m2 | 5 |  |  |
|  | Wykładzina PCV | m2 | 7,5 |  |  |
|  | Silikon sanitarny | szt | 1 |  |  |
|  | Gniazdo elektryczne | szt | 9 |  |  |
|  | Wężyki wodne | szt | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik dwubiegunowy | szt | 12 |  |  |
|  | Lampa sufitowa (oprawa35W) | szt | 12 |  |  |
|  | Świetlówka | szt | 24 |  |  |
|  | Przepływowy ogrzewacz wody | szt | 1 |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe | szt | 1 |  |  |
|  | Klamka z szyldem | szt | 1 |  |  |
|  | Redukcja gumowa | szt | 2 |  |  |
|  | Rura PCV32x315 | szt | 2 |  |  |

**REMONTOWE PRACE ADAPTACYJNE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WÓLCE GOŁĘBSKIEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont sali Północnej*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 40 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 6 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 78 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 78 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 29,2 |  |  |
|  | Malowanie rurek farbą ftalową | m2 | 13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont sali przy kuchni*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 35 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 12 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 72 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 72 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 31,22 |  |  |
|  | Malowanie rurek farbą ftalową | m2 | 13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Remont łazienki/kuchni*** | | | | |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | m2 | 30 |  |  |
|  | Wykonanie ściany G-K | m2 | 11,44 |  |  |
|  | Naprawa /wyrównanie ścian | m2 | 8 |  |  |
|  | Wykonanie otworu 70mm w ścianie nośnej | szt | 1 |  |  |
|  | Przeniesienie pkt wodnego | szt | 2 |  |  |
|  | Przeniesienie pkt wodnego | szt | 0,5 |  |  |
|  | Przeniesienie pkt kanalizacyjnego | szt | 2 |  |  |
|  | Montaż zaworów wodnych | szt | 3 |  |  |
|  | Montaż miski ustępowej WC z dolnopłukiem | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż umywalki | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż baterii pionowej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż baterii poziomej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż słuchawki prysznicowej | szt | 1 |  |  |
|  | Montaż brodzika z podłączeniem | szt | 1 |  |  |
|  | Gruntowanie powierzchni | m2 | 34,4 |  |  |
|  | Malowanie gładkie dwukrotne | m2 | 12,8 |  |  |
|  | Malowanie farbą ftalową | m2 | 26,4 |  |  |
|  | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 1 |  |  |
|  | Wywóz gruzu/odpadów-utylizacja | szt | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | | | | |  |
| **Koszty zakupu** | | | | |  |
| **Materiały** | | | | |  |
|  | Taśma papierowa | szt | 17 |  |  |
|  | Taśma PCV | szt | 2 |  |  |
|  | Folia cienka | szt | 10 |  |  |
|  | Folia gruba | szt | 7 |  |  |
|  | Emulsja-Gruntująca | szt | 4 |  |  |
|  | Tynk gipsowy –naprawy | szt | 1 |  |  |
|  | Szpachla akrylowa(lamperia) | szt | 4 |  |  |
|  | Płyta G-K | szt | 7 |  |  |
|  | Profile stalowe,wkręty | szt | 1 |  |  |
|  | Masa szpachlowa –połączenia GK | szt | 2 |  |  |
|  | Elementy hydrauliczne | szt | 1 |  |  |
|  | Farba emulsyjna biała | szt | 2 |  |  |
|  | Farba emulsyjna kolor | szt | 2 |  |  |
|  | Farba ftalowa kolor 5l. | szt | 4,5 |  |  |
|  | Akryl w tubie | szt | 4 |  |  |
|  | Zawory wodne | szt | 3 |  |  |
|  | Pianka montażowa | szt | 1 |  |  |
|  | Wężyk lux | szt | 1 |  |  |
|  | Złącze harmonijkowe | szt | 1 |  |  |
|  | Ościeżnica 90 | szt | 1 |  |  |
|  | Skrzydło 90 | szt | 1 |  |  |
|  | Klamka biała | szt | 1 |  |  |